[**www.tradicia-k.ru**](http://www.tradicia-k.ru/)

Если Ваш РВД имеет два уг- ловых ниппеля, укажите угол разворота согласно схемы

0

 115583, г. Москва, Елецкая ул. 26, стр. 2 тел.: (495) 727-40-69, доб.: 745, fedorec@tradicia-k.ru

**Бланк заказа РВД**

**Организация: Адрес:**   **Контактное лицо:**

315 45

**Тел:**

**E-mail:**

270 90

225 135

180

**Марка техники:**   **Марка РВД:**   **Каталожный номер:**   **Количество РВД:**  Пример правильного замера длины РВД

**Тип фитинга А:**

**код:**  **Тип фитинга B:**

**код:**  **Угол разворота:**

**Тип муфты:**   **код:**

**Доп. работы:**

**Длина РВД, L мм:**   **Внутренний диаметр РВД, ø мм:**   **Рабочая жидкость:**   **Рабочее давление:**

 L в мм

# **Примечание:** указывайте реальное рабочее давление.

**Все РВД имеют 4-х кратный запас на разрыв!**

**Примечания:**

**BEL**

**NPTF**

**SF**

**STECK**

**BANJO**

**DK** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90° **JIS** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90° **JIC** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90°

**BSP** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90° **DKO** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90° **DKI** Виды фитинга: прямой 0°

**ORFS** Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°; 90° **BRS**

**Заказ выполнен:**